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Dátum: 2025.01.22.


KRÜLLUNG HORISO AL-5000 F50-N
peremezetlen alumínium lamellás zsalúzia 50 mm széles lamellákkal – normál kivitel

Méretek:

Szerkezeti szélesség:
min. 500 mm – max. 5000 mm
Szerkezeti magasság:
min. 500 mm – max. 4500 mm
Max. felület:


16 m2
Szélállóság: mérettől függően 45-62 km/h
Fejléc:

U-alakú, alul nyitott, sajtolt alumínium fejléc (59x57/1,2 mm), horganyzott acél vagy sajtolt alumínium tartókengyelekkel.

Kereszttengely:

Sajtolt alumínium kereszttengely (14 mm), belső núttal, szükség esetén a végeken alumínium öntvény tolós tengelykapcsolóval.

Csapágyazás:

Időjárásálló, portól védett, kopásálló műanyag csapágybakba sajtolt műanyag csúszócsapágy, elővezető görgők nélkül. Kényszerbillentés rm. acél rugóval. Standard lamella billentési szög 90°.

Golyós billentő szalag, rozsdamentes acél golyóskupplunggal a létraszalaggal összekapcsolva. Leengedés zárt állapotba döntött lamellaállásban, fokozatmentes billentés a mozgási irány váltásakor, felhúzás vízszintes lamellaállásban.
Felhúzószalag:

8 mm széles, élvédett, nagy teherbírású, gyűrődésmentes, hőmérséklet-, időjárás- és UV-álló poliészter felhúzószalag, 100 daN húzószilárdsággal, fekete vagy szürke színben.

Létraszalag:

Nagyszilárdságú trevira, nedvesség- és szennyeződéslepergető létraszalag, mikróba- és UV-álló impregnálással. Minden lamellánál alul és felül átvezetve, felül a lamellában kialakított stancolással rögzítve, fekete vagy szürke színben.

Lamella:
50 mm széles és 0,24 mm vastag rugalmas elvű alumínium lamella peremezés nélkül, kettős beégetett lakkbevonat felületkezeléssel standard lamella színben. A felhúzószalag és sodrony a lamellákban kialakított mélyhúzásos élvédelemmel ellátott lyukasztásokon átvezetve.
Záróléc:

53x13 mm sajtolt alumínium záróléc, felül lamellával lezárva, oldalt a síkot tartó műanyag végelemmel, a lamellákkal azonos hosszúsággal. Natúr eloxált vagy porszórt lakkbevonatos felületkezeléssel standard lamella színben / egyedi RAL-színben felár ellenében.
Sodronyos megvezetés:

3 mm átmérőjű, poliamidköpenyezésű rozsdamentes acél sodrony, csatlakozás fejléchez

rásajtolt rozsdamentes acél fittinggel és rozsdamentes acél kettős rugós feszítőművel, alsó

csatlakozás egyedi sajtolt alumínium feszítő konzolhoz menetesen állítható rm. acél fittinggel.

Meghajtás:
Indukciós rövid idejű motoros meghajtás fejlécbe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis,

túlterhelésvédelemmel, két felső- (egy normál és egy biztonsági) és egy alsó végálláskapcsolóval.

IP54 védettséggel, CE-minősítéssel, európai gyártással. Kb. 50 cm hosszú kábellel, a kábel végén

gyorsoldású Hirschmann csatlakozóval.

Rögzítés:

Sajtolt alumínium rögzítőkonzolok, felületkezelés nélkül, vagy standard RAL-színben porszórva.

Rozsdamentes acél csavarok és kötőelemek.

Burkolat:

2-3 mm vastag hajlított vagy sajtolt alumínium burkolat, natúr eloxált felületkezeléssel, vagy

standard RAL-színben porszórva.
KRÜLLUNG HORISO AL-5000 F60-N

peremezetlen alumínium lamellás zsalúzia 60 mm széles lamellákkal – normál kivitel

Méretek:

Szerkezeti szélesség:
min. 500 mm – max. 5000 mm
Szerkezeti magasság:
min. 500 mm – max. 4500 mm
Max. felület:


16 m2
Szélállóság: mérettől függően 45-62 km/h
Fejléc:

U-alakú, alul nyitott, sajtolt alumínium fejléc (59x57/1,2 mm), horganyzott acél vagy sajtolt alumínium tartókengyelekkel.

Kereszttengely:

Sajtolt alumínium kereszttengely (14 mm), belső núttal, szükség esetén a végeken alumínium öntvény tolós tengelykapcsolóval.

Csapágyazás:

Időjárásálló, portól védett, kopásálló műanyag csapágybakba sajtolt műanyag csúszócsapágy, elővezető görgők nélkül. Kényszerbillentés rm. acél rugóval. Standard lamella billentési szög 90°. Golyós billentő szalag, rozsdamentes acél golyóskupplunggal a létraszalaggal összekapcsolva. Leengedés zárt állapotba döntött lamellaállásban, fokozatmentes billentés a mozgási irány váltásakor, felhúzás vízszintes lamellaállásban.
Felhúzószalag:

8 mm széles, élvédett, nagy teherbírású, gyűrődésmentes, hőmérséklet-, időjárás- és UV-álló poliészter felhúzószalag, 100 daN húzószilárdsággal, fekete vagy szürke színben.

Létraszalag:

Nagyszilárdságú trevira, nedvesség- és szennyeződéslepergető létraszalag, mikróba- és UV-álló impregnálással. Minden lamellánál alul és felül átvezetve, felül a lamellában kialakított stancolással rögzítve, fekete vagy szürke színben.

Lamella:
60 mm széles és 0,4-0,5 mm vastag rugalmas elvű alumínium lamella peremezés nélkül, kettős beégetett lakkbevonat felületkezeléssel standard lamella színben. A felhúzószalag és sodrony a lamellákban kialakított mélyhúzásos élvédelemmel ellátott lyukasztásokon átvezetve.
Záróléc:

65x17 mm sajtolt alumínium záróléc, felül lamellával lezárva, oldalt a síkot tartó műanyag végelemmel, a lamellákkal azonos hosszúsággal. Natúr eloxált vagy porszórt lakkbevonatos felületkezeléssel standard lamella színben / egyedi RAL-színben felár ellenében.
Sodronyos megvezetés esetén:

3 mm átmérőjű, poliamidköpenyezésű rozsdamentes acél sodrony, csatlakozás fejléchez

rásajtolt rozsdamentes acél fittinggel és rozsdamentes acél kettős rugós feszítőművel, alsó

csatlakozás egyedi sajtolt alumínium feszítő konzolhoz menetesen állítható rm. acél fittinggel.

Sínes megvezetés esetén:

Sajtolt alumínium vezetősínek (standard négyszög keresztmetszetű sín 22x27mm/45x27mm,

22x25mm/45x25mm, vagy egyedi sín 20x40mm/40x40mm négyszög keresztmetszetű, 40x42 mm

kör keresztmetszetű felár ellenében), zajcsillapító műanyag betéttel.

A lamella mindkét oldalán 1-1 horgany-öntvény csap van, amely a sínben fut.

A sín rögzítése a hátszerkezethez teleszkóposan állítható sajtolt alumínium konzolokkal

Meghajtás:

Indukciós rövid idejű motoros meghajtás fejlécbe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis,

túlterhelésvédelemmel, két felső- (egy normál és egy biztonsági) és egy alsó végálláskapcsolóval.

IP54 védettséggel, CE-minősítéssel, európai gyártással. Kb. 50 cm hosszú kábellel, a kábel végén

gyorsoldású Hirschmann csatlakozóval.

Rögzítés:

Sajtolt alumínium rögzítőkonzolok, felületkezelés nélkül, vagy standard RAL-színben porszórva.

Rozsdamentes acél csavarok és kötőelemek.

Burkolat:

2-3 mm vastag hajlított vagy sajtolt alumínium burkolat, natúr eloxált felületkezeléssel, vagy

standard RAL-színben porszórva.

KRÜLLUNG HORISO AL-5000 F80-N
peremezetlen alumínium lamellás zsalúzia 80 mm széles lamellákkal – normál kivitel
Méretek:

Szerkezeti szélesség:
min. 500 mm – max. 5000 mm
Szerkezeti magasság:
min. 500 mm – max. 4500 mm
Max. felület:

16 m2

Szélállóság: mérettől függően 45-62 km/h
Fejléc:

U-alakú, alul nyitott, sajtolt alumínium fejléc (59x57/1,2 mm), horganyzott acél vagy sajtolt alumínium tartókengyelekkel.

Kereszttengely:

Sajtolt alumínium kereszttengely (14 mm), belső núttal, szükség esetén a végeken alumínium öntvény tolós tengelykapcsolóval.

Csapágyazás:

Időjárásálló, portól védett, kopásálló műanyag csapágybakba sajtolt műanyag csúszócsapágy, elővezető görgők nélkül. Kényszerbillentés rm. acél rugóval. Standard lamella billentési szög 90°.

Golyós billentő szalag, rozsdamentes acél golyóskupplunggal a létraszalaggal összekapcsolva. Leengedés zárt állapotba döntött lamellaállásban, fokozatmentes billentés a mozgási irány váltásakor, felhúzás vízszintes lamellaállásban.
Felhúzószalag:

8 mm széles, élvédett, nagy teherbírású, gyűrődésmentes, hőmérséklet-, időjárás- és UV-álló poliészter felhúzószalag, 100 daN húzószilárdsággal, fekete vagy szürke színben.

Létraszalag:

Nagyszilárdságú trevira, nedvesség- és szennyeződéslepergető létraszalag, mikróba- és UV-álló impregnálással. Minden lamellánál alul és felül átvezetve, felül a lamellában kialakított stancolással rögzítve, fekete vagy szürke színben.

Lamella:
80 mm széles és 0,4-0,5 mm vastag rugalmas elvű alumínium lamella peremezés nélkül, kettős beégetett lakkbevonat felületkezeléssel standard lamella színben. A felhúzószalag és sodrony a lamellákban kialakított mélyhúzásos élvédelemmel ellátott lyukasztásokon átvezetve.
Záróléc:

85x17 mm sajtolt alumínium záróléc, felül lamellával lezárva, oldalt a síkot tartó műanyag végelemmel, a lamellákkal azonos hosszúsággal. Natúr eloxált vagy porszórt lakkbevonatos felületkezeléssel standard lamella színben / egyedi RAL-színben felár ellenében.
Sodronyos megvezetés esetén:

3 mm átmérőjű, poliamidköpenyezésű rozsdamentes acél sodrony, csatlakozás fejléchez

rásajtolt rozsdamentes acél fittinggel és rozsdamentes acél kettős rugós feszítőművel, alsó

csatlakozás egyedi sajtolt alumínium feszítő konzolhoz menetesen állítható rm. acél fittinggel.

Sínes megvezetés esetén:

Sajtolt alumínium vezetősínek (standard négyszög keresztmetszetű sín 22x27mm/45x27mm, 22x25mm/45x25mm, vagy egyedi sín 20x40mm/40x40mm négyszög keresztmetszetű, 40x42 mm

kör keresztmetszetű felár ellenében), zajcsillapító műanyag betéttel.

Minden 4. lamella mindkét végén 1-1 horgany-öntvény csap van, amely a sínben fut.
Standard lamella színben / egyedi RAL-színben felár ellenében.

A sín rögzítése a hátszerkezethez teleszkóposan állítható sajtolt alumínium konzolokkal.
Meghajtás:

Indukciós rövid idejű motoros meghajtás fejlécbe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis,

túlterhelésvédelemmel, két felső- (egy normál és egy biztonsági) és egy alsó végálláskapcsolóval.

IP54 védettséggel, CE-minősítéssel, európai gyártással. Kb. 50 cm hosszú kábellel, a kábel végén

gyorsoldású Hirschmann csatlakozóval.

Rögzítés:

Sajtolt alumínium rögzítőkonzolok, felületkezelés nélkül, vagy standard RAL-színben porszórva.

Rozsdamentes acél csavarok és kötőelemek.

Burkolat:

2-3 mm vastag hajlított vagy sajtolt alumínium burkolat, natúr eloxált felületkezeléssel, vagy

standard RAL-színben porszórva.

Opciók:

· LLT - Fénybevezető technika

Az ablaktól távolabbi terek megfelelő megvilágításának és az ablakhoz közel eső helyeket érő

zavaró fényhatások kizárásának biztosítása érdekében a lamellák felső része (jellemzően

egyharmada) leeresztéskor árnyékoló pozícióba döntötten, vagyis enyhén nyitva mozog, míg az

alsó része (jellemzően kétharmada) teljesen zárt. A lamellázat az alsó végállás elérése után

billentéssel teljesen zárható. Felfelé a felső részen (jellemzően egyharmadban) teljesen nyitott,

kissé visszabillentett lamellákkal, az alsó részen (jellemzően kétharmadban) enyhén döntött

lamellákkal mozog a szerkezet.

· Notraffstore - menekülésre szolgáló nyílászárók árnyékolása
A szerkezet fejlécébe épített rugós mechanizmus lehetővé teszi, hogy az árnyékoló kevesebb mint

1 másodperc alatt felhúzódjon, biztosítva így a menekülési útvonal gyors szabaddá tételét. Csak

sodronyos megvezetés esetén.

Tűzvédelmi minősítés nélkül. Maximum 1000 x 2500 mm mérettel.

KRÜLLUNG HORISO AL-5000 F100-N
peremezetlen alumínium lamellás zsalúzia 100 mm széles lamellákkal – normál kivitel
Méretek:

Szerkezeti szélesség:
min. 500 mm – max. 5000 mm
Szerkezeti magasság:
min. 500 mm – max. 4500 mm
Max. felület:

16 m2

Szélállóság: mérettől függően 45-62 km/h
Fejléc:

U-alakú, alul nyitott, sajtolt alumínium fejléc (59x57/1,2 mm), horganyzott acél vagy sajtolt alumínium tartókengyelekkel.

Kereszttengely:

Sajtolt alumínium kereszttengely (14 mm), belső núttal, szükség esetén a végeken alumínium öntvény tolós tengelykapcsolóval.

Csapágyazás:

Időjárásálló, portól védett, kopásálló műanyag csapágybakba sajtolt műanyag csúszócsapágy, elővezető görgők nélkül. Kényszerbillentés rm. acél rugóval. Standard lamella billentési szög 90°.

Golyós billentő szalag, rozsdamentes acél golyóskupplunggal a létraszalaggal összekapcsolva. Leengedés zárt állapotba döntött lamellaállásban, fokozatmentes billentés a mozgási irány váltásakor, felhúzás vízszintes lamellaállásban.
Felhúzószalag:

8 mm széles, élvédett, nagy teherbírású, gyűrődésmentes, hőmérséklet-, időjárás- és UV-álló poliészter felhúzószalag, 100 daN húzószilárdsággal, fekete vagy szürke színben.

Létraszalag:

Nagyszilárdságú trevira, nedvesség- és szennyeződéslepergető létraszalag, mikróba- és UV-álló impregnálással. Minden lamellánál alul és felül átvezetve, felül a lamellában kialakított stancolással rögzítve, fekete vagy szürke színben.

Lamella:
100 mm széles és 0,4-0,5 mm vastag rugalmas elvű alumínium lamella peremezés nélkül, kettős beégetett lakkbevonat felületkezeléssel standard lamella színben. A felhúzószalag és sodrony a lamellákban kialakított rozsdamentes acél betéttel ellátott lyukasztásokon átvezetve.
Záróléc:

105x15 mm sajtolt alumínium záróléc, felül lamellával lezárva, oldalt a síkot tartó műanyag végelemmel, a lamellákkal azonos hosszúsággal. Natúr eloxált vagy porszórt lakkbevonatos felületkezeléssel standard lamella színben / egyedi RAL-színben felár ellenében.
Sodronyos megvezetés esetén:

3 mm átmérőjű, poliamidköpenyezésű rozsdamentes acél sodrony, csatlakozás fejléchez rásajtolt rozsdamentes acél fittinggel és rozsdamentes acél kettős rugós feszítőművel, alsó csatlakozás egyedi sajtolt alumínium feszítő konzolhoz menetesen állítható rm. acél fittinggel.

Sínes megvezetés esetén:

Sajtolt alumínium vezetősínek (standard négyszög keresztmetszetű sín 22x27mm/45x27mm, 22x25mm/45x25mm, vagy egyedi sín 20x40mm/40x40mm négyszög keresztmetszetű, 40x42 mm

kör keresztmetszetű felár ellenében), zajcsillapító műanyag betéttel.

Minden 4. lamella mindkét végén 1-1 horgany-öntvény csap van, amely a sínben fut.
Standard lamella színben / egyedi RAL-színben felár ellenében.

A sín rögzítése a hátszerkezethez teleszkóposan állítható sajtolt alumínium konzolokkal.
Meghajtás:

Indukciós rövid idejű motoros meghajtás fejlécbe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis,

túlterhelésvédelemmel, két felső- (egy normál és egy biztonsági) és egy alsó végálláskapcsolóval.

IP54 védettséggel, CE-minősítéssel, európai gyártással. Kb. 50 cm hosszú kábellel, a kábel végén

gyorsoldású Hirschmann csatlakozóval.

Rögzítés:

Sajtolt alumínium rögzítőkonzolok, felületkezelés nélkül, vagy standard RAL-színben porszórva.

Rozsdamentes acél csavarok és kötőelemek.

Burkolat:

2-3 mm vastag hajlított vagy sajtolt alumínium burkolat, natúr eloxált felületkezeléssel, vagy

standard RAL-színben porszórva.

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.

