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Dátum: 2025.01.22.

KRÜLLUNG HORISO AL-5000 F16/25/35-IN-SF
alumínium lamellás belső téri reluxa, kézi mozgatással, egyedi felületekre is
Leírás:

Kis helyigényű reluxa akár egyedi felületekre is
Méretek:

Min. szélesség:



330 mm  

Max. szélesség:
16 mm lamella -
1 800 mm

25 mm lamella -
2 600 mm

35 mm lamella -
2 700 mm
Max. magasság:



3 000 mm
Max. felület:




5 m2
Fejléc:

'U' alakú sajtolt alumínium fejléc (27*16 mm). Nagy szilárdságú műanyag végelemmel lezárva, standard felületkezeléssel.

Rögzítés:

'U' alakú sajtolt alumínium fejléc (27*16 mm). Nagy szilárdságú műanyag végelemmel lezárva, standard felületkezeléssel.

Lamella:

16/25/35 mm széles (egyedi formák esetén csak 25 mm-es), 0,22 mm vastag, peremezetlen, ún. rugalmas lamella. A lamellák kettős beégetett lakkbevonat felületkezeléssel vannak ellátva (mintakatalógusunk szerinti standard színekben). Felhúzószalagok és létraszalagok a lamellázathoz illeszkedő színben.

Mozgatás:

A lamellák mozgatása húzózsinórral, a lamellák billentése akril tekerőkarral. A húzózsinór és a tekerőkar a szerkezet belső oldalán lép ki a fejlécből, szabályos formájú szerkezet esetén választhatóan jobb vagy bal oldalon, egyedi formájú szerkezet esetén mindig az alacsonyabb oldalon. Egyedi forma esetén mindig csak az alsó szabályos téglalap vagy négyzet felület mozgatható.
Záróléc:
Sajtolt alumínium szilvamag alakú záróléc (21*8,5 mm - 16 mm-es lamella esetén; 30*10 mm - 25 és 35 mm széles lamella esetén), alján egy 25 mm-es lamella fogadására kialakított sajtolt horonnyal. Nagy szilárdságú műanyag végelemmel lezárva, standard felületkezeléssel.
Megvezetés:

Megvezetés nélkül.

Opció:

- 
1 mm ámérőjű rozsdamentes acél sodronyos megvezetéssel, felül fejléchez rögzítve, alul sajtolt alumínium feszítőkonzollal.
Burkolat:

Burkolat nélkül.

Felületkezelés:

Standard felületkezelés, színek - fejléc és záróléc esetén:

-
natúr eloxált

-
fekete eloxált

-
RAL 9016 (fehér) színben porszórt

-
DB 703 (antracit) színben porszórt

Opciók:

- 
többszínű lamellázat

-
szabályos felületek és 25 mm-es lamellák esetén ún. nem látható lyukasztásokkal (stancolással) a felhúzózsinórok a lamellákon való átvezetésénél.
Csomagmagasság:

Szerkezeti magasság (cm-ig)
50
100
150
200
250
300

16 mm lamellaszélesség

4,0
5,0
6,0
8,0
9,5
11,0

25 mm lamellaszélesség

4,0
5,0
6,0
6,5
7,5
8,5

35 mm lamellaszélesség

4,0
5,0
6,5
7,5
8,5
9,5

25 mm lamellaszélesség

nem látszó lamellastancolás

5,0
6,5
8,5
9,0
10,0
9,5

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.

