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Dátum: 2025.01.22.

KRÜLLUNG HORISO AL-5000 F16/25-IN-ZGF
alumínium lamellás belső téri reluxa, üvegezőlécbe építve
Leírás:

Alumínium lamellás belső téri reluxa kézi mozgatással, üvegezőlécbe építve.
Méretek:

Min. szélesség:

500 mm  

Max. szélesség:

2 500 mm

Max. magasság:

3 600 mm
Max. felület:


4 m2
Fejléc:

'L' alakú sajtolt alumínium fejléc, mely áll egy felfelé fordított, 'U' alakú sajtolt alumínium fejlécből (29*29 mm) és egy takaróprofilból (10*54,5 mm). A fejléc belső oldalán horonnyal, melybe két darab 25 mm széles lamella van befűzve. Nagy szilárdságú műanyag végelemmel lezárva, standard felületkezeléssel.

Rögzítés:

Rögzítés közvetlenül az ablakkeretre. Amennyiben az üvegezőléc mélysége kisebb, mint 22 mm, a rögzítéshez alátéteteket kell alkalmazni.

Lamella:

16/25 mm széles, 0,22 mm vastag, peremezetlen, ún. rugalmas lamella. A lamellák kettős beégetett lakkbevonat felületkezeléssel vannak ellátva (mintakatalógusunk szerinti standard színekben). Felhúzószalagok és létraszalagok a lamellázathoz illeszkedő színben.

Mozgatás:

Mozgatás és billentés egy darab, áttetsző műanyag gyöngylánccal. A gyöngylánc mechanikája a műanyag végelembe van integrálva, az ablakkeret belső oldalán, választhatóan jobb vagy bal oldalon. Áttételezés súlytól és méretektől függően. A gyöngylánc hossza 150 cm-ig 10 cm lépcsőben választható, 150 és 300 cm között 25 cm-es lépcsőben.

Záróléc:
Sajtolt alumínium szilvamag alakú záróléc (21*8,5 mm - 16 mm-es lamella esetén; 30*10 mm - 25 mm széles lamella esetén), alján, a fejléchez hasonlóan egy 25 mm-es lamella fogadására kialakított sajtolt horonnyal. Nagy szilárdságú műanyag végelemmel lezárva, standard felületkezeléssel.

Megvezetés:

0,6 mm ámérőjű műanyag sodronyos megvezetéssel, felül fejléchez, alul üvegezőlécbe rögzítve.

Burkolat:

Burkolat nélkül.

Felületkezelés:

Standard felületkezelés, színek - fejléc és záróléc esetén:

-
natúr eloxált

-
fekete eloxált

-
RAL 9016 (fehér) színben porszórt

-
DB 703 (antracit) színben porszórt

Opciók:

- 
többszínű lamellázat

Csomagmagasság:

Szerkezeti magasság (cm-ig)
50
100
150
200
250
300
350

16 mm lamellaszélesség

7,5
8,5
10
11,5
13,0
14,5
16,0

25 mm lamellaszélesség

7,5
8,5
9,5
10,5
11,0
12,0
13,0
A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.

