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Dátum: 2025.01.22.

KRÜLLUNG HORISO AL-5000 F50-IN
alumínium lamellás belső téri reluxa
Leírás:

Alumínium lamellás belső téri reluxa kézi vagy motoros mozgatással, 50 mm széles alumínium lamellákkal.
Méretek:

Kézi gyöngyláncos mozgatás esetén

Min. szélesség:


460 mm  

Max. szélesség:


5 000 mm

Max. szerkezeti magasság:

4 500 mm
Max. felület:



8 m2
Kézi forgatókaros mozgatás esetén
Min. szélesség:


460 mm  

Max. szélesség:


5 000 mm

Max. szerkezeti magasság:

4 500 mm
Max. felület:



16 m2
230 V motoros mozgatás esetén

Min. szélesség:


685 mm  

Max. szélesség:


5 000 mm

Max. szerkezeti magasság:

4 500 mm
Max. felület:



20 m2
Fejléc:

Felfelé fordított, 'U' alakú sajtolt alumínium fejléc (59*53/56 mm). Nagy szilárdságú műanyag végelemmel lezárva, standard felületkezeléssel.
Rögzítés:

Rögzítés konzolokkal födémre vagy falra.
Lamella:

50 mm széles, 0,28 mm vastag, peremezetlen, ún. rugalmas lamella. A lamellák kettős beégetett lakkbevonat felületkezeléssel vannak ellátva (mintakatalógusunk szerinti standard színekben). Felhúzószalagok és létraszalagok fehér vagy szürke színben.

Mozgatás:

Kézi mozgatás esetén

Mozgatás és billentés egy darab, műanyag gyöngylánccal. A gyöngylánc mechanikája a műanyag végelembe van integrálva, a szerkezet belső oldalán, választhatóan jobb vagy bal oldalon. Áttételezés súlytól és méretektől függően. A gyöngylánc hossza 150 cm-ig 10 cm lépcsőben választható, 150 és 300 cm között 25 cm-es lépcsőben.

Opció:

-
mozgatás és billentés egy darab, a szerkezet fejlécének belső oldalához csatlakozó, sajtolt alumínium forgatókarral, műanyag fogantyúval.

Motoros mozgatás esetén

Mozgatás és billentés fejlécbe fejlécbe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis, túlterhelésvédelemmel, két felső- (egy normál és egy biztonsági) és egy alsó végálláskapcsolóval. CE-minősítéssel, európai gyártással. Kb. 90 cm hosszú kábellel, a kábel végén gyorsoldású Hirschmann csatlakozóval.

Opció:

-
IO-s rádiós motorral. 

Záróléc:
Sajtolt alumínium záróléc (52*20 mm), nagy szilárdságú műanyag végelemmel lezárva, standard felületkezeléssel.
Megvezetés:

Megvezetés nélkül.

Opció:

- 
1 mm ámérőjű rozsdamentes acél sodronyos megvezetéssel, felül fejléchez rögzítve, alul sajtolt alumínium feszítőkonzollal.
Burkolat:

Burkolat nélkül.

Felületkezelés:

Standard felületkezelés, színek - fejléc és záróléc esetén:

-
natúr eloxált

-
RAL 9016 (fehér) színben porszórt

-
fekete színben porszórt
Opciók:

- 
többszínű lamellázat

-
szabályos felületek és 25 mm-es lamellák esetén ún. nem látható lyukasztásokkal (stancolással) a felhúzózsinórok a lamellákon való átvezetésénél.
Csomagmagasság:

Szerk.-i magasság (cm-ig)
50
100
150
200
250
300
350
400
450

Csomagmagasság

10,0
11,0
12,0
14,0
15,0
16,0
17,5
19,0
20,0

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.

