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Dátum: 2025.01.22.

KRÜLLUNG HORISO TX-2000 IFV-15
Belső téri lapfüggöny normál 15 mm-es vezetősínnel, kézi vagy motoros mozgatással
Leírás:

IFV-15

Normál kialakítású lapfüggöny, 2, 3, 4, 5 vagy 6 pályás, 15 mm magas sajtolt alumínium vezetősínnel, előre oldalirányból betolható, nem rejtett panelkocsikkal, kézi mozgatással szabadon, húzórúddal vagy húzózsinórral vagy motoros mozgatással, falra vagy mennyezetre szerelve.
Méretek:

Szélesség
Szélesség
Magasság






min.

max.

max.

Sín hossza (toldás nélkül)

300 mm
5 900 mm

Sín hossza (toldással)



11 800 mm


Panel mérete


300 mm
1 600 mm
3 500 mm
Vezetősín:

Csavarodásmentes sajtolt alumínium vezetősín, 15 mm magas, 2, 3, 4, 5 és 6 pályás változatban. Rejtett, klipszes rögzítőrendszer. 5900 mm hosszúság felett toldóelemmel. Standard felületkezeléssel (natúr eloxált / RAL 9016 fehér színben porszórt).

Rögzítés:

Vezetősín közvetlenül födémre, illetve különböző konzolokkal falhoz rögzítve.

Anyag:

Anyagkollekcióból választható textil anyaggal, ~ 600 színben és struktúrában. Az anyagokat PGA, PG1, PG2, PG3 és PG4 csoportokba soroljuk. PGA a legolcsóbb anyag, míg PG4 a legdrágább. DIN 4102 szerinti B1 nehezen éghető anyagok PG1 kategóriától érhetőek el. Blackout anyagok szintén PG1 kategóriától érhetőek el. Minimum anyagvastagság: 0,19 mm. Maximális anyagvastagság: 0,68 mm.

Mozgatás:

Szabadon kézi mozgatással. A sínek végelemekkel vannak lezárva, a panelek tetszőleges helyzetbe vagy elhúzási sémák szerint (egyirányban elhúzható, kétirányból középre elhúzható egyenletes vagy egyenlőtlen panelosztással) mozgathatók.

Opciók:

-
Rozsdamentes acél vagy plexi kézi húzópálcával (minden változatnál).

- 
Kézi húzózsinórral (a 3, 4, 5 vagy 6 pályás változatnál), a panelek teljes nyitása ill. zárása a sín belső oldalán lévő húzózsinórral.

-
230 V sín végébe épített motorral (5 vagy 6 pályás változatnál), kb. 20 cm/s sebességgel, beállítható végállással, Hirschmann csatlakozóval.

Panelkocsi:
Műanyag panelkocsik, görgős vagy csúszó megvezetéssel fehér vagy ezüst színben, max. 1600 mm hosszig, tépőzárral és kiegészítőkkel kompletten.

Ejtőprofil:

Anyag szegésébe rejtett 6,2 x 25 mm sajtolt alumínium ejtőprofil, standard felületkezeléssel (natúr eloxált / RAL 9016 fehér színben porszórt).

Opció:

Látszó sajtolt alumínium ejtőprofil, 8 x 25 mm négyszög keresztmetszettel, standard felületkezeléssel (natúr eloxált / RAL 9016 fehér színben porszórt).

Egyéb opciók:

-
2 és 3 pályás sín esetén íves kialakítás lehetséges, min. 200 cm sugárral.

-
25 vagy 50 mm széles mágneses díszlécek a panelek két oldalán, natúr eloxált felületkezeléssel. Max. 0,4 mm anyagvastagságig.

-
Mágneses díszfogantyúk a panelek két oldalán, 25 x 100 mm négyszögletes, 60 x 120 mm félkör, 50 x 50 mm négyzet vagy 54 mm átmérőjű kör alakkal, standard színben (bükk, wenge vagy ezüstszürke eloxált felülettel). Max. 0,4 mm anyagvastagságig.

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.

